Znak sprawy RIG6.271.41.2026.BCZ 
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego dróg publicznych oraz drogowych obiektów inżynierskich będących w zarządzie Gminy Hyżne, obejmującej:
a. kontrole okresowe roczne dróg,
b. kontrole okresowe pięcioletnie dróg,
c. kontrole okresowe roczne (podstawowe) drogowych obiektów inżynierskich,
d. kontrole okresowe pięcioletnie (rozszerzone) drogowych obiektów inżynierskich.

2. Celem zamówienia jest ocena stanu technicznego, bezpieczeństwa użytkowania oraz przydatności do dalszej eksploatacji kontrolowanych dróg i obiektów inżynierskich, a także wskazanie niezbędnych robót utrzymaniowych, remontowych lub naprawczych.
Kontrole należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
a. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w szczególności art. 62;
b. ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w szczególności w zakresie obowiązków zarządcy drogi;
c. obowiązującymi przepisami dotyczącymi ewidencji i numeracji dróg publicznych oraz drogowych obiektów inżynierskich;
d. właściwymi przepisami wykonawczymi i aktualnymi wytycznymi technicznymi dotyczącymi kontroli drogowych obiektów inżynierskich.

3. Zestawienie dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich
3.1. Zestawienie dróg gminnych publicznych
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3.2. Zestawienie obiektów inżynierskich
[image: ]
4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:
1) [bookmark: _Hlk37255652]Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
2) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi uprawnienia odpowiedniej specjalności umożliwiające przeprowadzenie wymaganych przeglądów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w sposób ważny 
i zgodny z prawem.
Osoby przeprowadzające kontrole są odpowiedzialne za zgodność i prawidłowość przeprowadzonego przeglądu z zapisami i wymaganiami ustawy obowiązującej w tym zakresie.
5. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy (protokoły z kontroli stanu technicznego) będzie sporządzona i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej. Dodatkowo Wykonawca dostarczy protokoły w wersji elektronicznej, dokumentację fotograficzną oraz wideorejestrację dróg, wykonaną w toku kontroli w wersji elektronicznej na fizycznym nośniku danych (np. na pendrive lub płycie CD/DVD).

6. Termin wykonania zadania – 30 dni od zawarcia umowy. 
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Lp. Nr drogi gminnej Nazwa drogi gminnej Długość (km)

1 G 1 08451 R Brzezówka - Borówki 2,026

2 G 1 08452 R Hyżne - Brzezówka - Borek Stary 2,247

3 G 1 08453 R Hyżne - Nowa Wieś 2,388

4 G 1 08454 R Brzezówka - Hyżne -Dylągówka    5,861

5 G 1 08455 R Grzegorzówka - Zabratówka 1,370

6 G 1 08456 R Dylągówka - Zaprzylasek 1,280

7 G 1 08457 R Dylągówka - Mostki - Szklary 5,874

G 1 08458 R Grzegorzówka - Wólka Hyżneńska 1,037

G 1 08458 R Wólka Hyżneńska -Remiza 0,449

9 G 1 08459 R Szklary - Kopanina 1,612

10 G 108460 R Łącznik do szkoły w Hyżnem 0,285

11 G 108461 R Grzegorzówka - Zadział 1,335

12 G 108462 R Szklary - Potok 1,060

13 G 108463 R Na Drugą Wólkę 1,480
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Lp. Nr drogi gminnej Nazwa drogi gminnej Obiekty mostowe

1 G 1 08451 R Brzezówka - Borówki obiekt mostowy - przepust w km 00+067

2 G 1 08452 R Hyżne - Brzezówka - Borek Stary obiekt mostowy w km 02+061

3 G 1 08453 R Hyżne - Nowa Wieś obiekt mostowy w km 00+114

4 G 1 08454 R Brzezówka - Hyżne -Dylągówka    obiekt mostowy - przepust w km 01+006

5 G 1 08456 R Dylągówka - Zaprzylasek obiekt mostowy - przepust w km 00+050

6 G 108460 R Łącznik do szkoły w Hyżnem obiekt mostowy w km 00+056

7 G 108461 R Grzegorzówka - Zadział obiekt mostowy - przepust w km 00+016


